Հավելված N 2

 ՀՀ կառավարության 2022 թվականի ՀՀ

 կառավարության 2022 թվականի օգոստոսի 4-ի N 1,

198-Ն որոշման օգոստոսի 4-ի N 1198-Ն որոշման

**ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՄԱՍՀԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐԻ ՄԱՍՈՎ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՄԱՍՀԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐԻ ՄԱՍՈՎ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ**

**ՀՀ \_\_\_Տավուշ\_ մարզի \_\_\_Իջևան\_\_ համայնքի**

**ՀՀ \_\_\_Տավուշ\_ մարզի \_\_\_\_Իջևան\_\_ համայնքի**

Կիրանց , Բերքաբեր, Աճարկուտ ազդակիր բնակավայրում (բնակավայրերում)

**Համայնքային մասհանումների ծախսման իրականացված ծրագրի մասին**

(Եթե ծրագիրն իրականացվել է համայնքի մի քանի ազդակիր բնակավայրերում, ապա նշել դրանց անվանումները) «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 11-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 4.1-ին կետով սահմանված՝ համայնքային մասհանումների ծախսման ծրագրի (այսուհետ՝ ծրագիր) անվանումը 1. Իջևան համայնքի Կիրանց բնակավայրի գազաֆիկացում

2. Իջևան համայնքի Բերքաբեր բնակավայրի գազաֆիկացում

3. Իջևան համայնքի Աճարկուտ բնակավայրի գազաֆիկացում

**1. ԾՐԱԳՐԻ ՀԱԿԻՐՃ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ**

Ծրագրի իրավական հիմքերը (նշել համայնքի ավագանու որոշման և ՀՀ պետական բյուջեի մասին օրենքի ամսաթիվը և համարը) \_Ավագանի` 27. 10. 2023 թ. ԹԻՎ 131 որոշում/ և ՀՀ Կառավարության 12.09.24թ թիվ 1456-Ն որոշում **Ծրագրի սկիզբը և ավարտը** \_\_\_1. **01.02.2024թ-30.05.2024թ , 2. 22.01.2024թ-20.05.2024թ. , 3. 22.01.2024թ.-20.05.2024թ.**

2. **Ծրագրի նախագծային արժեքը** \_\_**325 354** հազ. դրամ

3. **Համայնքի առկա խնդիրները և նախնական վիճակի նկարագրությունը** (ծրագրով նախատեսված ազդակիր բնակավայրի (համայնքի) սոցիալ-տնտեսական զարգացման առնչությամբ)

Բնակավայրերում չի եղել գազամատակարարում, ջեռուցումը կատարվել է փայտով և էլեկտրաէներգիայով

4. **Ծրագրի նպատակը**

Բնակչության սոցիալ-տնտեսական մակարդակի բարձրացում, բնապահպանություն

5. **Ծրագրով հաստատված վերջնական ակնկալվող արդյունքները**

Օդի աղտոտվածության նվազեցում, ծառահատումների նվազեցում

6. **Ծրագրի փաստացի Արդյունքները**

Բնական գազի առկայությունով պայմանավորված, իջել է էլէկտրաէներգիայի և վառելափայտի ծախսը, որն իր հերթին նպաստում է սոցիալ- տնտեսական և բնապահպանական խնդիրների լուծմանը

7. **Ծրագրի շահառուները** (նկարագրել շահառուների խումբը՝ ըստ տարիքային, մասնագիտական, կարիքավորության կամ այլ գործոնների և նախատեսվող թիվը)

Ծրագիրի ուղակի շահառուներ` 1241 մարդ

8. **Ծրագրի շրջանակում նախատեսված միջոցառումները և դրանց ընտրության հիմնավորումները** (նշել ծրագրի, ինչպես նաև ծրագրում ընդգրկված միջոցառումների ընտրման հիմնական պատճառները)

Ծրագրերը ընտրվել են հանրային քննարկումների արդյունքում և ընտրվել են համայնքում գազաֆիկացում չունեցող համայնքները

 **2. ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ**

1. **Ծրագրի իրականացման փաստացի արժեքը** \_**235 324.9** հազ. դրամ

2. **Ծրագրի փաստացի շահառուները** (նշել փաստացի շահառուների խումբը և թիվը ամբողջ ծրագրի ընթացքում)\_\_\_\_ 1241 մարդ \_

3. **Ծրագրի շրջանակում իրականացված միջոցառումները** (նշել փաստացի իրականացված միջոցառումները՝ յուրաքանչյուրի մասով կատարված աշխատանքների, նկարագրությամբ) \_

1. Կիրանց բնակավայրի փողոցների գազաֆիկացում ծրագրով իրականացվել է` վերգետնյա եղանակով, գյուղամիջյան ճանապարհի եզրով` պողպատե խողովակներով – 159x4,5մմ, 133x4,0մմ, 108x4,0մմ, 89x4,0մմ, 76x3,5մմ, 57x3,5մմ ԳՕՍՏ 10704-91 և ՊԷ100 SDR17,6- 110x6,3 մմ գազատարի կառուցում ԳՕՍՏ 50838-95: Խողովակները տեղադրվել են h=1,5-5,0 մ բարձրության հենասյուների վրա: Գազատարները ներկվել են երկշերտ յուղաներկմամբ: Տեղադրվել է ՊԳԿԿ-50: Գազատարի երկարությունը կազմում է 4381 գծմ:

2. Աճարկուտ բնակավայրի փողոցների գազաֆիկացում ծրագրով իրականացվել է` վերգետնյա եղանակով, գյուղամիջյան ճանապարհի եզրով` պողպատե խողովակներով – 273x6մմ, 108x4,0մմ, 89x4,0մմ, 76x3,5մմ, 57x3,5մմ , D40մմ ԳՕՍՏ 10704-91 և ՊԷ100 SDR17,6- 110x6,3 մմ գազատարի կառուցում ԳՕՍՏ 50838-95: Խողովակները տեղադրվել են h=1,5-5,0 մ բարձրության հենասյուների վրա: Գազատարները ներկվել են երկշերտ յուղաներկմամբ: Տեղադրվել է պահարանային ճնշման կարգավորիչ 160մ3/ժ թողունակությամբ: Գազատարի երկարությունը կազմում է 4864 գծմ:

3. Բերքաբեր բնակավայրի փողոցների գազաֆիկացում ծրագրով իրականացվել է` վերգետնյա եղանակով, գյուղամիջյան ճանապարհի եզրով` պողպատե խողովակներով– 108x4,0մմ, 89x4,0մմ, 57x3,5մմ , ԳՕՍՏ 10705-80 և պոլիէթիլենային խողովակներով – ՊԷ90 SDR17,6 Ф-108x4,0, Ф-89x3,5 Ф-57x3,5մմ: Պողպատե խողովակները տեղադրվել է h=2,7-5,0 մ բարձրության հենասյուների վրա, իսկ պոլիէթիլենային խողովակները 1 մ խորության վրա: Պողպատե գազատարները ներկվել են երկշերտ յուղաներկմամբ: Տեղադրվի 2 հատ ՊԳԿԿ-50 և հաշվիչ հանգույցներ: Գազատարի երկարությունը կազմում է 6566 գծմ:

4. **Ծրագիրն իրականացնողները և աջակցողները** (թվարկել ծրագրի յուրաքանչյուր միջոցառման մասով իրականացման մասնակիցների (ՏԻՄ, իրավաբանական անձ, ծրագրի իրականացման նպատակով հավելյալ ֆինանսական միջոցներ տրամադրող անձ) անվանումները

 1. Վարդանյան ընտանիքի բարեգործական հիմնադրամ-35%

2. Պետական բյուջե- 65%

5. **Ծրագրի փաստացի վերջնական արդյունքների նկարագրությունը**

Նախագծով նախատեսված աշխատանքները կատարված են

6. **Հաշվետվության հրապարակումը** (նշել կայքէջում տեղադրման ամսաթիվը, ԶԼՄ-ներում հրապարակման դեպքում՝ նաև տալ հղումները)